(2) İkiqat fəaliyyət göstərən silindri istifadə edərək qarşılıqlı hərəkət dövrəsi

İkili hərəkətli silindri idarə etmək üçün 4 portlu və ya 5 portlu klapan lazımdır. Bəzi hallarda idarə etmək üçün iki 3 portlu klapan da yerləşdirilə bilər. Çox hallarda, Şəkil 4-də göründüyü kimi, idarəetmə üçün 5 portlu klapan istifadə olunacaqdır. Şəkil 5 silindrin qarşılıqlı hərəkətini idarə etmək üçün elektromaqniti enerjiyə çevirmək üçün təkan düyməsi PB1-ni istifadə edən birbaşa idarəetmə dövrəsini göstərir. Lakin silindr aktivləşdiriləcəyi təqdirdə bu dövrədə düyməyə təzyiq edilməlidir. Şəkil 6-da göstərildiyi kimi, özünü tutma dövrəsindən istifadə edərək bu problem aradan qaldırıla bilər.

(Şəkil 4) Hidravlik dövrə
(Şəkil 5) Birbaşa dövrə
(Şəkil 6) Dolayı dövrə

Şəkil 6 dolayı idarəetmə dövrəsini göstərir. Təkan düyməsi PB1-ə təzyiq tətbiq edildikdə releye enerji veriləcək və özünü tutma rejiminə daxil ediləcək, daha sonra relede kontakt “a” silindr üçün irəli hərəkət etmək üçün elektromaqnit mexanizmi aktivləşdirəcəkdir.

(Şəkil 7) Hidravlik dövrə
(Şəkil 8) Avtomatik qayıtma dövrəsi