Təcrübə mərhələləri

1.Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə etməklə hidravlik mühərrik dövrəsini qurun.

(1 ) İkiyollu fırlanan hidravlik mühərrikin istiqaməti 4 portlu, 3 pozisiyalı elektromaqnit klapan ilə idarə edilir.

(2 ) Mühərrikin sürəti və təzyiqi axın tənzimləyən klapan və relyef klapanı ilə idarə edilir.

2. Dövrəni və birləşmə xortumunu konfiqurasiya edin.

3. Dövrəni işlədin

(1) Relyef klapanının tamamilə açıq olduğuna əmin olun və hidravlik nasosu qoşun.

(2) Tənzimləmə klapanını təzyiq göstəricisindən 30kgf/sm2 çatana qədər saat əqrəbi istiqamətində istiqamətləndirin.

4. Elektrik dövrəsini konfiqurasiya edin və işlədin.

(1) PB1 doğru istiqamətdə fırlanma üçün PB2 isə əks istiqamətdə fırlanma üçündür. PB1 basdırıldıqda R1 enerji alır və özünü saxlama rejiminə daxil olur və sol1 mühərrikin dönməsini təmin etmək üçün enerji alır.

(2) Eyni zamanda T1 taymer halqası aktivləşdirilir. Öncədən təyin edilmiş vaxt aralığından sonra R1 özünü saxlama rejimindən azad olur və mühərrik dayanır.

(3) Tərs fırlanma üçün PB2 basıldıqda, R2 enerji alır və özünü saxlama rejiminə daxil olur, mühərrik tərsinə fırlanır və T2 aktivləşdirilir.

(4) Əvvəlcədən təyin edilmiş vaxt aralığından sonra R2 özünü saxlama rejimindən azad olur və mühərriki dayandırır.

(5) Bu dövrə taymerdən istifadə edən birhərəkətli dövrədir. Giriş siqnalı daxil olduqda, o, müəyyən vaxt intervalı üçün işləyir və başlanğıc mövqeyinə qayıdır.