Cədvəl 1. Taymerlərvə onların xüsusiyyətləri

Təsnifat | Elektron taymer | Mühərrik taymeri | Miqyas taymeri | Pnevmatik taymer
Gərginliyin tənzimlənməsi | ACI 10,220V DC 12,24, 48V və s. | AC 110V 220V | AC 110V 220V | AC110,220V DC 12, 24, 48V və s.
Vaxtın qurulması | 0.05 ∼ 180 san | 1 san ∼ 24 saat | 5 san ∼ 999.9 san | 1 san ∼ 180san
Vaxt limiti xüsusiyyətləri | ON, OFF | ON | ON | ON, OFF
Vaxtın qurulmasında xəta | ±1% ∼ 3% | ±1% ∼ 2% | ±0.002san | ±1% ∼ 3%
Mövcudolma periodu | Uzun | Orta | Uzun | Qısa
Xüsusiyyətlər | Yüksək tezlik, qısa vaxt, yığcam | Uzun müddətli əməliyyat, temp fərqinə əsasən xəta yoxdur | Yüksək dəqiqlik, nəzarət funksiyası | Qısa vaxt, dəqiqlik tələb olunmur

Dövrədə kondensator C və rezistor R enerji yüklənmə və ya boşaldılması üçün sərf edilən vaxtdan istifadə edən elektron taymer CR taymer adlanır. Yəni elektrik cərəyanı keçərsə, cərəyan dəyişkən rezistor tərəfindən tənzimlənir, cərəyan kondensatorda yüklənir. Zaman keçdikdə, kondensatorun elektrik potensialı müəyyən bir nöqtəyə çatdıqda, daxili ötürücünü açmaq üçün çıxış siqnalı verilir. 4-cü şəkil enerji tezliyinin sinxronlaşması ilə fırlanan mühərrik taymerini gecikdirmək üçün yavaşladıcı ilə əlaqələndirilməsini göstərir. Enerji keçirildikdə, sıxac elektromaqnit cazibə vasitəsi ilə birləşdirilir, sıxac yaxınlığında olan yumruq mexanizminin hərəkətinə səbəb olan kontakta birləşdirilir. Mühərrik uzun müddət istifadə üçün uyğundur. Miqyas taymeri, yarımkeçiricinin ölçmə dövrəsini istifadə edərək, giriş gücünün tezliyini 0.1 saniyə, 1 saniyə, 10 saniyə, 100 saniyə olmaqla ölçən rəqəmsal taymerdir. Tənzimlənən dəyər ölçmə dəyərinə bərabər olduqda, çıxış verilir. Ötürücü kimi bir kontakt taymerində, girişdə güc verildikdə kontakt yaranır və əməliyyat dərhal yerinə yetirilir. Digər kontaktlar Cədvəl 2-də göstərilmişdir.

(Şəkil 4) Mühərrik taymeri