Qeyd edək ki, bu nümunədə baza naqili ikiqütblü tranzistorun üçsəviyyəli "sendviç" modelindən gözlənildiyi kimi tranzistorun orta çıxışı deyil. Buna olduqca tez-tez rast gəlinir və elektronikanı öyrənən yeni tələbələri çaşdırır. Hansı çıxışın hansı olduğundan əmin olmağın yeganə yolu ölçü cihazı ilə yoxlama və ya tranzistorun həmin xüsusi hissə nömrəsinə dair istehsalçının "texniki məlumatlar" sənədinə istinad etməkdir. Om metrlə müəyyənləşdirilmiş BJT çıxışları

(21) - E və C yüksək R: 1 (+) və 2 (-): “OL”, -C və E yüksək R: 1 (-) və 2 (+): “OL”

(22) -E və B düz: 1 (+) və 3 (-): 0.655 V, - E və B əks: 1 (-) və 3 (+): “OL”

(23) -C və B düz: 2 (+) və 3 (-): 0.621 V, - C və B əks: 2 (-) və 3 (+): “OL”.

3. Təcrübənin tamamlanması

(1) Təlimdə istifadə olunan kabeli çıxarın.

(2) Bütün cihazları yerbəyer edin.

Qiymətləndirmə testi

Qiymətləndirmə standart meyarları | Bəli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: 1. Tranzistordan dövrədə necə istifadə olunduğunu izah etdi? 2. Tranzistoru fərqləndirdi? 3. Mikrosxemin çıxış nömrəsini yoxladı? 4. Yarımkeçiricini qoşdu? 5. NPN tranzistora enerji təchizatı verdi? 6. PNP tranzistora enerji təchizatı verdi? 7. NPN və PNP tranzistorlarının qoşulmasını ölçdü? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) -Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq məşqi yerinə yetirə bilmədi