- Diqqət. Dövrəyə enerji verməzdən əvvəl düymənin saat istiqamətinin tam əksinə çevrildiyindən əmin olun.

(3) | Hesabat. Hesabat hazırlayın.
1 | Tam yüklənmə zamanı mis naqildəki itkilərin və ekvivalent dövrənin müzakirəsi
2 | Ekvivalent dövrənin sxematik təsviri
3 | Ölçü cihazının bütün oxumaları üçün cədvəl
4 | Re, Ze və Xe göstəricilərinin hesablanması
5 | Bu hesablamaları ikinci dövrəyə tətbiq edin.

2. Qısa qapanma məlumatlarından istifadə edərək tənzimləmə hesablamaları

(1) | Lazımi cihazlar:
1 | Transformator;
2 | RLC-reaktiv yükü;
3 | 0-150 volt DC voltmetrlər;
4 | 0-1 amp DC ampermetrlər;
5 | 0-140 volt enerji mənbəyi.

(2) | Prosedur
1 | Qısa qapanma testindən əldə edilən məlumatlardan istifadə edərək bərabər vahid və geri qalan 0.8 güc əmsalı yükləri üçün ikinci dolağa istinadən gərginlik tənzimləməsinin faizini hesablayın.
2 | Transformatoru şəkildə göstərildiyi kimi qoşun. Nominal cərəyan nominal gərginlikdə ikinci dövrəyə axana qədər yük və girişi tənzimləyin. Bu gərginliyi tam yüklü gərginlik kimi qeyd edin. Giriş gərginliyini yazın.
3 | Yükü tamamilə yox edin və giriş gərginliyini 2-ci mərhələdə göstərilən göstəriciyə qaytarın. İkinci gərginliyi yüksüz gərginlik kimi qeyd edin.
4 | Transformatoru şəkildəki kimi qoşun.