XL-i tapmağın digər bir yolu El-i əldə etmək üçün qarşılıqlı əlaqədən istifadə etməkdir. EL məlum olduqdan sonra XL = EL/I ifadəsindən istifadə edərək XL-i hesablamaq mümkündür. Şəklə bax:

CH-1 və CH-2-nin maksimum gərginliklərini eyni ölçüyə qədər tənzimləyin və iki dalğa forması arasındakı faza fərqini hesablayın. Aşağıdakı tənlik vasitəsilə əldə edilən qiyməti ölçdüyünüz göstərici ilə müqayisə edin.

Funksiya generatorunu çıxarın. LCR ölçü cihazından istifadə edərək şəkildəki L1 (a-c), L2 (c-b) və L (a-b)-nin induktivliyini ölçün. L1 = L2 olduqda L L1 və ya L2-nin dörd misli olmalıdır. Səbəbini izah edin. Girişə istinad edin. L1 və L2 qarşılıqlı əlaqəli deyilsə, L yalnız iki misli olacaqdır.

Funksiya generatorunu yenidən dövrəyə qoşun və tezliyi l00 KHz-dən 200 KHz-ə dəyişin. Amplitudanı dəyişməyin. Rd gərginlikdən I cərəyanını alın.

200 KHz-də təyin edilmiş tezliklə 5-ci mərhələni təkrar edin. Tezlik ikiqat artdıqca XL necə dəyişir? (R-L dövrəsinin tezlik xüsusiyyətləri).

Şəklə istinad edin. l0mHn-ni ardıcıl 1 KΩ-a qoşun. Aşağıdakı diskretləşdirmə tezliklərində EL gərginliyi ölçün və f və Eonun səciyyəvi qrafikini əldə edin.

Diskretləşdirmə tezlikləri: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100Khz.

10 mH və 1 KΩ-u dövrədən ayırın. l mH və 100 Ω-uardıcıl şəkildə punktirli xətlərlə göstərildiyi kimi qoşun. 10-cü mərhələni təkrarlayın. Nəticədə alınan fərq nədir?

(b)

(a)

(b)