4. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək, ikili fəaliyyət göstərən silindr dövrəsini çəkin.

(1) Birbaşa idarəetmə klapanı aktiv olduqda, ikili fəaliyyət göstərən silindr irəli hərəkət edir.

(2) Birbaşa idarəetmə klapanı deaktiv olduqda, silindr geri dönür.

5. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

6. İkili fəaliyyət göstərən qarşılıqlı dövrəni işlədin:

(1) Yardımçı klapanın tamamilə açıq olmasını yoxlayın və hidravlik nasosla işə başlayın.

(2) Təzyiq göstəricisi 30 [kgf/cm2] dəyərinə çatana qədər klapanın saat əqrəbi istiqamətində döndərin.

(3) 4 portlu, 2 pozisiyalı birbaşa idarəetmə klapanını a pozisiyasına yerləşdirin və silindrin əməliyyat şəraitini yoxlayın.

(4) Təzyiq göstəricisində təzyiqi yoxlayın.

(5) Eyni zamanda, axın səviyyə sayğacı ilə axın səviyyəsini ölçün.

(6) 4 portlu, 2 pozisiyalı birbaşa idarəetmə klapanını b pozisiyasına geri qaytarın.

(7) Silindrin əməliyyat vəziyyətini və təzyiq göstəricisində təzyiqi yoxlayın.

(8) Eyni zamanda, axın səviyyə sayğacı ilə axın səviyyəsini ölçün.

(9) Yardımçı klapanı tamamilə açın və hidravlik nasosu dayandırın.

7. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək diferensial silindr dövrəsini çəkin.