Ölçəninizi X1 K ohm dərəcəsinə elə qurmalısınız ki, ölçülmə dərəcə çərçivəsində olsun. Omluq rezistoru sınaqdan keçirtmək üçün XI K Om dərəcəsindən istifadə edilməsi əqrəbin hərəkət etməsinə qətiyyən səbəb olmayacaq. Hətta əqrəbin hərəkət etməsi mümkün olsa yalnız bir az yüksəyə hərəkət edəcək.

Əqrəb nöqtəsinin 15 K Om-a yaxın və ya tam dəqiq olub-olmadığımı görmək üçün nəticəni yoxlayın. Əgər rezistor 5% dözümlülüyə malikdirsə, əqrəb 14.25K-dən 15.75K Ohm-a olan dəyərlər arasını göstərə bilər. Əldə etdiyiniz istənilən dəyər dözümlülük dərəcələri arasında olmazsa rezistoru dəyişməlisiniz.

100 K ohm-luk rezistoru yoxlamaq üçün X 10 K Ohm dərəcəsini seçməlisiniz. Yuxarıda izah edilən prosedura əməl edin və ölçü əldə edə bilin.

3. Rəqəmsal ölçəndən istifadə edərək rezistoru yoxlayın.

Şəxsən mən yalnız rezistor dəyərinin nə olduğunu bildirən ölçü paneli üzərində göstərilən nəticə kimi rezistoru sınaqdan keçirtmək üçün analoq ölçənindən istifadə etmirəm. Özünüzdən bunu soruşa bilərsiniz. Bu, 47 ohm və ya 47.5 ohm və ya hətta 47.7 ohm-dur? Rəqəmsal ölçəndən istifadə etməklə ölçəninizdəki LCD displeyi sizə sınağa əsaslanan müqavimətin dəqiq dəyərini göstərəcək. Bu üsuldan istifadə etmək analoq ölçəninin istifadə edilməsindən daha dəqiqdir.

Əvvəlcə, Ohm dərəcəsini seçin və sınaq zondlarınızı şəkildə göstərildiyi kimi rezistorun iki nöqtəsi boyunca yerləşdirin. Ölçmə işinə başlamazdan əvvək nizamlayıcını onu sıfır Oma tənzimləməli olduğunuz yerdə analoq ölçənini müqayisə edərkən rəqəmsal ölçənin hər hansı kalibrləmə işini etməsinə zərurət görülmür. Rəqəmsal ölçənin LCD displeyində göstərilən nəticə rezistorun dəqiq müqavimətidir.

Rezistoru rəqəmsal ölçən ilə sınaqdan keçirərkən, bu Om dərəcəsini seçin.