5 | PB1 | BOOL | %IX0.0.0 |  | VAR | * | Açıq açar
6 | PB2 | BOOL | %IX0.0.1 |  | VAR | * | Kəsişən açar
7 | PHS1 | BOOL | %IX0.0.2 |  | VAR | * | Hissedilən sıra sensoruna giriş etmək
8 | PHS2 | BOOL | %IX0.0.3 |  | VAR | * | Tamamlanmış sıra sensoruna giriş etmək
9 | TH | BOOL | %IX0.0.6 |  | VAR | * | Artıq yükləmə relesi

(Şəkil 4) Giriş / çıxış və avtomatik dəyişənlərə düzəliş edin (redaktə edin).

(7) Proqramları yaradın və düzəliş edin.

(Şəkil 5) Proqramı yaradın və düzəliş edin.

(8) | Düzəliş edilmiş proqram üçün kompüter vasitəsi ilə işlədilə bilən sənəd (fayl) yaradın, onu PLC-də yazın, proqramı işə salın və yoxlayın. (Əgər proqramı tərtib edərkən və qoşarkən xəta baş verərsə, səhvi düzəltmək, yenidən tərtib etmək və qoşmaq üçün “Result Window - nəticə pəncərəsində” “Error - Xəta / Warning - Xəbərdarlıq” mesaj yerinə baxın.
(9) | Təşkil edin.