Programming device - Proqramlaşdırma cihazı;
Processor - Prosessor;
Output module: (solenoids, contractors, alarms etc.) - Çıxış modulu (solenoidlər, kontaktorlar, siqnal cihazları və s.);
Input module: from sensors (pushbuttons,contacts, limit switches etc.) - Giriş modulu: sensorlar (düymələr, əlaqələr, həddi ayırıcılar və s.);
Power Supply - Elektrik enerji təchizatı.

1 | ELEKTRİK ENERJİ TƏCHİZATI əsas PLC komponentlərini çalışdırmaq üçün lazım olan gərginliyi təmin edir.
2 | PROSESSOR bütün PLC sistemlərinin fəaliyyətlərinə əmr vermək və idarə etmək üçün məlumatları təmin edir.
3 | PROQRAMLAŞDIRMA CİHAZI istismar ardıcıllığını və proses avadanlığının və ya hərəkətə gətirilmiş aparatı müəyyən etmək üçün istənilən proqramı daxil etmək üçün istifadə edilib.
4 | GİRİŞ MODULU (SENSORLAR Düymələr, əlaqələr, həddi ayırıcılar və sair). PLCnin içərisindəki daxili məntiqi səviyyə siqnalları ilə sahənin yüksək səviyyə siqnalı arasında siqnalın konversiyasını və təcridetməsini təmin edir.
5 | ÇIXIŞ MODULU (Solenoidlər, kontaktorlar, siqnal cihazları və sair). PLC-nin içərisindəki daxili məntiqi səviyyə siqnalları ilə sahənin yüksək səviyyə siqnalı arasında siqnalın konversiyasını və təcridetməsini təmin edir.

(4) LS Sənaye məqsədli PLC sistemləri. Tam PLC məhsul kateqoriyası

(Şəkil 2) PLC məhsul kateqoriyası

(5) Əsas model strukturunun detalları. XGT seriyası. XGI növü.