(Şəkil 4) Birfazalı asinxron mühərriklər

Birfazalı asinxron mühərriklər 4-cü şəkildə daha böyük ölçülü mühərriklər üçün göstərilmiş statora keçirilmiş dolaqlara malik ola bilər. Ancaq daha kiçik ölçülər çıxıntılı qütblərə malik mərkəzləşmiş dolaq yaratmaq üçün daha az komplekslikdən istifadə edir. Daimi qoşulmuş kondensatorla kondensator tipli (PSC) mühərrik:

(Şəkil 5) Daimi qoşulmuş kondensatorla kondensator tipli (PSC) mühərrik

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun təcrübə edin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəyə qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını dayandırın.
4. Torpaqlama və ümumi naqili qarışdırmayın.
5. Cihazınızın ümumi naqili başqa bir cihaza qoşularsa, onları bir-birinə bağlamayın.
6. Yanlış bir şey baş versə, təlimatçını dərhal xəbərdar edin.
7. Təlim başa çatdıqdan sonra kompüterinizi bağladığınızdan əmn olun.

Təcrübə mərhələləri

1. Statorun sxemini və birfazalı asinxron mühərrikin elektrik şəbəkəsini izah etmək.

(1) | Aşağıdakı şəkil 4 polyuslu 24 yuvalı birfazalı asinxron mühərrikin stator sxemini göstərir.