Ümumilikdə hədəfə çatmaq üçün birdən çox yol var. Şəkildə tələblərə cavab verəcək bir tərtibat göstərilir. Dövrənin məntiqi əsas maraq dairəsi olduğundan yük kontaktları və mühərriklər göstərilmir. Bu dövrədə, düymə #1 enerjinin düymə #2-yə verilməsindən əvvəl basılmalıdır. Mühərrik starter #1 çalışan zaman enerjini sarğı 1M-ə vermək və düymə #2-i basmaq şərti ilə normal halda açıq köməkçi kontakt 1M bağlanır. Mühərrik starteri #2-ni düymə #2-ni basaraq çalışdırmaq mümkündür. Əvvəlcə mühərrik starteri #2-yə enerji verilir, sonra köməkçi kontakt 2M bağlanır və enerjini sarğı 2M-ə verir və düymə #3-ü basın. Əgər dayandırma düyməsini basmaq lazım olsa və istənilən artıq yük kontaktı açılarsa, enerjinin təmin edilməsi bütün starterlərə görə kəsiləcək

Ardıcıl nəzarət üçün ikinci dövrə

2. Təcrübəni tamamlayın.

(1) Təcrübədə istifadə edilən kabeli çıxardın.

(2) Cihazların hamısını düzgün və səliqəli şəkildə sahmanlayın.