(4) Silindri yenidən irəlilətmək üçün düyməni Sıxmaq lazımdır.

4. Qurğuları istifadə edərək qarşılıqlı ikili silindrli dövrəni çəkin və aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirin.

(1) Keçid düyməsini basdığınız halda ikili silindr irəli hərəkət etməli və öz-özünə dönməlidir.

5. Dövrəni və birləşdirmə borusunu konfiqurasiya edin.

(1) Pnevmatik dövrə 2 pnevmatik dövrə 1-i işlədən idarəetmə dövrəsidir. O limit düyməsi olmayan avtomatik dönmə dövrəsidir.

6. Qarşılıqlı ikili silindrli dövrənin işlədilməsi.

(1) Başlanğıc PB1 keçid düyməsi işə salındıqda, R1ötürücüsü cərəyan axınına imkan verir və özü tərəfindən təmin olunur.

(2) Elektromaqnit mexanizm ON-dur, silindr irəli hərəkət edir.

(3) Eyni zamanda, T1 taymeri işarə verməyə başlayır. Müəyyən edilmiş vaxtı təyin etdikdən sonra, R1 özünü qidalandırır, belə ki, klapan hava təzyiqi ilə orijinal mövqeyinə geri dönür və silindr geri qayıdır.

7. Dövrə məşqlərini bitirin.

(1) Məşq zamanı istifadə olunanı yığışdırın.

(2) Silindr və alətləri nizamlayın.

Circuit 1 - Dövrə 1