4. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək qarşılıqlı cüt silindrin “meter out” dövrəsini çəkin.

(1) Sürət tənzimləyici klapan və 5/2 yollu klapandan istifadə edərək silindrin axını həcmini tənzimləməklə silindrin sürətini idarə edin.

(2) Düymə sıxıldıqda irəli sürətini idarə edən klapan sürətlidir və qayıdış sürət isə tənzimlənir.

5. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

6. Qarşılıqlı cüt silindrli “meter-out” dövrəsi işləyib hazırlayın.

(1) Pnevmatik ayırıcı üzərində sürüşmə klapanını açaraq sıxılmış hava təmin edin.

(2) Düyməyə basıldığında, sıxılmış hava silindrdə 5/2 yol klapanın A portundan keçir.

(3) Silindr porşeni sürətlə irəli hərəkət edir.

(4) Düyməni buraxdıqda, silindr porşeni yavaş-yavaş geri qayıdır.

7. Dövrə məşqini bitirin.

(3) Məşq zamanı istifadə edilən borunu yığışdırın.

(4) Silindri və cihazları nizamlayın.