(1) | Siqnalın dublikasiyasının fərqləndirilməsi. Şəkil 2 əvvəllər müzakirə edilən 2 silindrin A + B + B-A - ardıcıllığı əməliyyat diaqramın və idarəetmə diaqramını göstərir. Əgər təsvirdə göstərildiyi kimi idarəetmə diaqramını ayrı çəksəniz, siqnalın təkrarlanması asandır, çünki müəyyən siqnalın yaranması və sıfırlaması son idarəetmə mənbəyində əsas klapanda baş verir. Yəni, silindr HV və LV1-i VƏ edən əsas klapanda silindr A və LV3 idarə edirsə, açıq olan sıfırlanmış siqnal eyni mərhələdə ortaya çıxdığı zaman, siqnalın təkrarlaması baş verir. 1-ci mərhələdə silindr A siqnalının təkrarlanması var. Eyni şəkildə, təkrarlanma baş verərsə, silindr yalnız kənarda aşkar edilmiş bir siqnal olan limit klapanının siqnalı ilə ardıcıl olaraq işlədilə bilməz. Beləliklə, siqnalın çoxaldılmasının qarşısını almaq üçün bir tədbir görülməlidir, təkrarlamanın qarşısının alınması ilə bağlı müzakirə aparacağıq.

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B

(Şəkil 2) A+B+B-A- əməliyyat və idarəetmə diaqramı

(1) | Siqnal təkrarlamasının qarşısının alınması. Çoxalmanın qarşısını almaq üçün bir neçə yol vardır, əsas klapana daxil olan lazımsız siqnalı söndürmək və ya daha güclü bir siqnalın girişi təmin edərək digər siqnal məhdudlaşdırması edilə bilər. Həmçinin başqa yollar da ola bilər.

1 | İstiqamətli diyircəkli link klapanı ilə siqnalların aradan qaldırılması, ən səmərəli və sadə yoldur, əgər limit klapanından siqnal çıxarılsaydı, bir istiqamətli işlədilən silindr ilə aradan qaldırıla bilər. Şəkil 3-də göstərildiyi kimi, bir istiqamətli işləyən diyircəkli link bir istiqamətdə işlədilir. İşə yarayan üsul, linkə bir xarici qüvvə tətbiq edildikdə, flans soldan sağa doğru sallanan qol ilə işlədilir, ancaq qol soldan sağa doğru hərəkət edərkən və xarici güc tətbiq edildikdən sonra link yığılır, belə ki, hərəkət etmir.