(Şəkil 1) Yanğın Qəza Siqnal sistemi

3 | Əsas enerji təchizatı. Əsas elektrik enerji təchizatı adətən binanın yerli yardımçı provaydrına birləşən əsas enerjidən əmələ gəlir. Elektrik xidmətinin əlverişli olmadığı və ya etibarsız olduğu nadir hallarda mühərriklə idarə edilən generator əsas enerji təchizatını təmin edə bilər. Əgər belə generator istifadə edilərsə, hər bir təcrübə görmüş operator gün ərzində 24 saat işlək vəziyyətdə olmalı və ya sistem mürəkkəb (çoxlu) mühərriklə idarə edilən generatorlardan ibarət olmalıdır. Bu generatorlardan biri həmişə avtomatik işəsalmaya görə qurulmalıdır. Yanğın Qəza Siqnalı Nəzarət Qurğusu (FACU) əsas enerji təchizatına nəzarət etməli və əgər enerji təchizatı kəsilərsə qəza siqnalını işə salır
4 | İkinci enerji təchizatı. Bütün yanğın qəza siqnal sistemlərinin ikinci enerji təchizatı var. Bu tələb elə hazırlanmalıdır ki, əgər əsas enerji təchizatı sıradan çıxarsa sistem operativ olar. İkinci enerji təchizatı normal (qəza sinqalı yoxdur) ehtiyat (gözləmə rejimi) şərtlərin tutumunu təmin etməyə qadir olmalı və nasazlıq vəziyyətini tam şəkildə işlətmək gücünə malik olmalıdır. İkinci enerji istismarının qabiliyyətləri üçün nəzərdə tutulan vaxt müddəti ilə bağlı tələblər fərqlənə bilər və bunu şəkildə tapmaq mümkündür. İkinci enerji qaynaqları doldurma aqreqatları, saxlama batareyası olan mühərriklə idarə edilən generatorlar, və ya biri avtomatik işəsalma üçün lazım olan çoxlu mühərriklə idarə edilən generatorlardan ibarətdir
5 | Cihazlar. Yanğın aşkarlama sistemi alov, tüstü və istidən aktivləşən əl ilə avtomatik qəza siqnalının işə salınması cihazlardan ibarətdir. Sonra cihazlar siqnalı FACU-ya iki metoddan birini istifadə edərək göndərir: Paneldə radio qəbulediciyə xüsusi tezlik üzərindən radio dalğa ilə nəql edilən sərt məftillə bağlanmış sistem və ya yaranmış siqnal. Hər iki avtomatik və əl ilə idarə edilən qəza siqnalını işə salan cihazlara limit olmadan aid edilir: Zənglər, zimmerlər, sirena siqnalları, spikerlər, sürətlə təkrarlanan elektronik flaşlar (işıqlar), digər xəbərdaredici qurğular, istiliyi söndürmə, havalandırma və havanı kondisionerləşdirən (HVAC) sistem, tüstü dempferini bağlayan qurğu və yanğın qapısı bura aid edilir. Nərdivan yuvalarının təzyiqini artırın və boşaltma məqsədləri üçün tüstü nəzarət sistemlərini çalışdırın. Çıxış yolu boyunca qapıları açın, təyin olunan döşəməyə elevatoru çağırılmasını təmin edin, normal əməliyyatların qarşısını alın, istilik və tüstü üçün nəzərdə tutulan ventilyatorları çalışdırın, xüsusi yanğın söndürmə sistemlərini, eləcədə, ehtiyat tədbirləri və su çiləyici sistemlərini və ya xüsusi vasitəli müxtəlif yanğın söndürmə sistemlərini çalışdırın.