Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun təcrübə edin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəyə qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını dayandırın.
4. Torpaqlama və ümumi naqili qarışdırmayın.
5. Cihazınızın ümumi naqili başqa bir cihaza qoşularsa, onları bir-birinə bağlamayın.
6. Yanlış bir şey baş versə, təlimatçını dərhal xəbərdar edin.
7. Təlim başa çatdıqdan sonra kompüterinizi bağladığınızdan əmin olun.

Təcrübə mərhələləri:

1. İnduktivlik və RL dövrələri eksperimentləri

(1) Verilmiş dövrəyə əsasən elektrik şəbəkəsini qoşun və yoxlayın.

(2) İnduktiv müqavimət eksperimentləri proseduru.

Lövhədən lövhəyə montaj qaydasına uyğun qurun.

Funksiya generatorunun (FG) çıxışını sinusoidal dalğaya təyin edin (100 KHz, 20Vp..p) və çıxışı lövhənin sol tərəfində “f” ilə göstərilən yerə birləşdirin.

Ossiloqrafın CH-1 və CH-2-ni şəkildə göstərildiyi kimi birləşdirin.

Ekranda iki dövrə 100 KHz siqnal əldə etmək üçün ossiloqrafın vaxt oxunu tənzimləyin. "a" və "b"-dən GND-yə qədər pik gərginlikləri ölçün.

Rd cərəyana həssas rezistorun göstəricisi 10 Om-dur. Rd boyunca gərginliyi ölçün və Rd-də cərəyanı hesablayın.

CH-2 üzrə ölçülən gərginlikdən və 4- cü mərhələdə əldə edilən cərəyandan istifadə edərək Z tam müqaviməti hesablayın. Həmçinin XL-in ölçüsünü də müəyyənləşdirin.

Qeydlər: Z tam müqaviməti məlum E giriş gərginliyi və I cərəyanı ilə Ell kimi hesablanır. Z əldə edildikdən sonra XL-i aşağıdakı tənlik vasitəsilə hesablamaq olar.

(a)