### 3. RLC (Rezistor-induktivlik-kondensator) göstəricisinin hesablanması

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Elektrik dövrəsini necə idarə etməyi təlimçiyə izah edəcək;
2. RLC qiymətini düzgün hesablayacaq.

Təcrübə materialları:

1 | İnduktivlik;
2 | Tutum müqaviməti.

Avadanlıqlar və alətlər:

1 | Ölçmə üçün eksperimental qurğu;
2 | Çoxfunksiyalı alətlər qutusu.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Elektrik dövrəsini necə idarə etməli

(1) | Giriş. İnduktivlik cərəyan vaxt funksiyası kimi dəyişərsə, naqilin özlüyündə gərginliyi induksiya etmək qabiliyyətidir. İnduktivlik simvolu kimi L hərfindən istifadə olunur. İnduktivliyin vahidi Henridir (H). Cərəyan bir saniyədə bir amper həcmində dəyişdiyi zaman bir Henri induktivlik bir volt induksiya edir. Bir transformator qarşılıqlı birbirinə qoşulan birdən çox induktor kimi hesab edilə bilər. Transformatorda ikinci dərəcəli bütün dolaqlar çıxarıldığı zaman əsas dolaq induktordan başqa bir rol oynamır. İnduktiv müqavimət yəni, XL induktorun yalnız DC siqnallarına qarşı rezistor kimi fəaliyyət göstərmək xüsusiyyətindədir. XL aşağıdakı düstur vasitəsilə əldə edilir:

XL = w L = 2 nfL (burada, f = hertz ilə tezlik, L = H ilə induktivlik)

İnduktorlar tətbiqi nöqteyi-nəzərdən iki fərqli növ üzrə təsnifləndirilə bilər.

RT statoru ( YT drossel): onlarla KHz - bir neçə yüz MHz

AT stator ( AT drossel): onlarla Hz - bir neçə yüz KHz

AT statorun L qiymətini aşağıdakı düsturdan əldə etmək olar:

(3) | Stator enerjini öz maqnit sahəsində saxlaya bilər. Ancaq stator IX statorun R müqavimətinə görə enerjini eyni zamanda yayır. Statorda saxlanılan və yayılan enerji arasındakı əmsal Q keyfiyyət meyarı kimi müəyyən edilir.

Statorun Q-sü = saxlanılan enerji/yayılan enerji