Port - Port
Piston - Porşen
Cylinder Tube - Silindr Borusu
Piston Rod - Porşen Çubuğu
Cushion Ring -Yastıq Halqası
Dust Wiper - Tozsoran
Head Cover - Üst Örtüyü
Rod Cover - Çubuq Örtüyü
Rod Packing - Çubuq Bağlaması
(Şəkil 1) İkili hərəkətli tək çubuq tipli hidravlik silindrin strukturu

(3) | Porşen. Təzyiqli silindrli borudan porşen keçərkən kifayət qədər güc və istehlak müqavimətinə ehtiyac vardır. Ümumiyyətlə, karbon poladı və ya dəmir porşenləri düzəltmək üçün istifadə olunur. Sızıntının qarşısını almaq üçün porşenin xarici diametri ətrafında qablaşdırma tətbiq edilməlidir.
(4) | Porşen çubuğu. Porşen çubuqları gərginlik, təsir, əyilmə və sıxılma yüklərinə davam gətirməlidir. Porşen çubuqlarında aşınma müqaviməti və korroziya müqaviməti olmalıdır. Porşen çubuqları karbon poladından hazırlanır.
(5) | Üst örtük, çubuq örtüyü. Silindr borusunun hər iki tərəfində quraşdırılmış porşenli hərəkət mövqeyini təyin edir. Bu örtük yastıq qurğusu ilə quraşdırılmışdır. Porşen çubuğunu dəstəkləyən çubuq örtüyündə porşenli çubuq sürüşü və çubuqlu kamera qablaşdırması quraşdırılır. Bunlar tökmə, polad, dəmir və ya karbon poladından hazırlana bilər.
(6) | Yastıq qurğuları. Silindrlər böyük kütlədə yük daşıyırlar. Beləliklə, hərəkətin sonunda, böyük ətalət qüvvəsi nəticəsində təsir silindrini poza bilər və ya ən azı əməliyyatda qeyrisabitlik yarada bilər. Yastıq qurğuları bu cür mexanik itkinin qarşısını almaq və hidravlik silindrlərin xidmət müddətini uzatmaq üçün təqdim edilir. Şəkil 2 yastıq qurğusunun quruluşunu göstərir. Hər iki tərəfdən və ya bir tərəfdən yastıq halqaları və ya yastıq pompaları maye yolunu bağlayır. Bu, işlənmiş axının girişini məhdudlaşdırır. Sonuncu kiçik hissədə f hərəkətində, mayenin tənzimlənə bildiyi boşluqdan istifadə edilməlidir. Yastıq dizaynına istiqamətin bərpası zamanı porşenə sərbəst axını təmin etmək üçün yoxlama klapanı da daxildir.