Kondensatorlar aşağı və ya yüksək tezlik tipli olaraq təsnif edilir.

RC dövrəsinin vaxt xüsusiyyəti R x C kimi müəyyən edilən Tc vaxt sabiti ilə ifadə edilir. Tc vahidi saniyədir. RC dövrələrinin yüklənmə və boşalma xüsusiyyətləri şəkildə əks etdirilir. Birvaxtlı sabitlik qiymətin 63%- nin yüklənib-boşalması üçün tələb olunan vaxtı göstərir.

3. LC dövrələri və rezonans eksperimentləri

(1) Verilmiş dövrəyə əsasən elektrik şəbəkəsini qoşmağa və yoxlamağa çalışın.

(2) LC dövrələri və rezonans proseduru

Lövhədən lövhəyə montaj qaydasına uyğun qurun.

Ardıcıl RLC dövrə eksperimentləri

Şəklə istinad edərək funksiya generatorunun çıxışını lövhənin aşağı sol tərəfində “f” ilə göstərilən terminallara qoşun. Funksiya generatorunu 20 Khz və 20Vp-p sinusoidal dalğaya təyin edin.

Ossiloqrafı elə tənzimləyin ki, təxminən 20KHz siqnalın iki dövrəsi ekranda görünsün. Bununla yanaşı giriş kanallarının kalibrlənmiş mövqeyə gətirildiyindən və ossiloqrafın iki girişinin faza ölçmələrini götürmək üçün tənzimləndiyindən əmin olun.

Rd boyunca gərginliyi ölçün və dövrədəki I cərəyanı müəyyən edin. Habelə,ac (Ea-c) boyunca gərginliyi ölçün, a-c boyunca tam müqaviməti hesablayın.

Qeydlər: a-c boyunca tam müqavimət = Ea-c/I boyunca gərginlik. I, RMS-də olduğu halda gərginlik də RMS-də olmalıdır.

4-cü mərhələdə Ea-c gərginliyi aşağıda hesablanan qiymətlə müqayisə edin.

Ea-c = EL - Ec

Qeydlər: Ea-c, fa + Ec-yə bərabər deyil