(Şəkil 8) ON-gecikmə dövrəsi

(9) | OFF gecikmə dövrəsi. Gecikmə dövrəsi geri dönmə siqnalı verildikdən sonra dərhal qayıdır. Planlaşdırılmış vaxtdan sonra yüklənmə açıqdır. Qapalı gecikmə kontakt “b”-nin açıq geçikmə taymerindən və ya kontakt “a”-nın qapalı taymerindən istifadə etməklə konfiqurasiya edilə bilər. Şəkil 9-da qapalı gecikmə təsvir edilir. PB1 keçid düyməsi basılarsa, lampa ON-dur. PB2 basılarsa, lampa sönməz, lakin planlaşdırılmış müddətin bitməsinə qədər gözləyər.

(a) Dövrə diaqramı
(b) Vaxt Qarfiki

(Şəkil 9) OFF-gecikmə dövrəsi

(10) | Bir atış dövrəsi. Düyməyə basılanda və ya giriş siqnalı veriləndə yükləmə işləyir. Planlaşdırılmış vaxtı keçdikdən sonra, bir atış dövrəsi özü tərəfindən qaytarılır. Şəkil 10-da bir nümunə göstərilir. PB1 düyməsi sıxıldıqda, R1 ötürücü halqası eyni zamanda cərəyanı ötürür, lampa yanır və taymer işləyir. Taymerdə vaxt təyin olunarsa, kontakt “b” açılır, lampa sönür. Eyni şəkildə, bu dövrə qapıda istifadə olunur.

(Şəkil 10) BİR atış dövrəsi
(a) Dövrə diaqramı
(b) Vaxt Qarfiki