(a) İlkin vəziyyət (b) Əməliyyat vəziyyəti
(Şəkil 7) Kontakt “b”

Button - Sıxma Düyməsi
Movable Contact- Hərəkətli Kontakt

Düyməni sıxın
Close - Qapanma

Fixed Contact -Fiks edilmiş Kontakt

3) | Kontaktların növləri. Kontaktlar əməliyyat vəziyyəti və gücünə görə aşağıda izah edildiyi kimi təsnif edilir:
1 | Avtomatik geri dönüş kontakları. Təkan düyməsi kimi, kontakt xarici qüvvə tərəfindən basılarkən, kontakt ON və ya OFF vəziyyətinə çevriləcəkdir. Xarici qüvvə sərbəst buraxıldıqda, kontakt avtomatik olaraq yay kimi qurğuların ilk vəziyyətinə dönəcəkdir.
2 | Əl ilə dönüş kontakları və saxlanılan kontaktlar. Kontakt ilkin vəziyyətini tərk etdikdən sonra, onu ilkin vəziyyətə qaytarmaq üçün xarici qüvvəyə ehtiyac vardır. Yüngül keçid düyməsi buna yaxşı bir nümunədir.
3 | Əl ilə idarə olunan kontaktlar və avtomatik olaraq işlədilən kontaktlar. Əl ilə idarə olunan kontakt əl vasitəsilə idarə olunan kontakt deməkdir. Təkan düyməsi və ya selektor düyməsi əllə idarə olunur. Elektrik siqnalı ilə işlədilən avtomatik əlaqə kontaktı minus kontaktıdır. Elektromaqnit kontaktorlar və ya elektrik relelər avtomatik olaraq işlədilən kontaktlardır.
4 | Mexaniki kontaktlar. Əllə idarə olunan kontaktlardan və ya avtomatik olaraq işlədilən kontaktlardan fərqli olaraq, mexaniki kontakt mexaniki hərəkət edən hissələrlə əlaqələndirilir. Elektrik limit düymələri və mikrokeçiricilər mexaniki kontaktların yaxşı nümunəsidir.

3. Təyin olunan vaxt aralığında hərəkətin uzadılması və geri dönən dövrə.

Avtomatik cihazlarda ya da avadanlıqlarda bu cür dövrələri görə bilərik. Bu vəziyyətdə adətən taymerlərdən istifadə olunur. Şəkil 9 və şəkil 8 idarəetmə dövrəsini göstərir. PB1 düyməsi basıldıqda, silindr irəliləyir. Uzatma vuruşunun sonunda LS2 elektrik limit düyməsi taymeri aktivləşdirmək üçün hərəkətə keçirilir. Öncədən təyin edilmiş vaxt aralığından sonra, taymerdəki kontakt R3 ötürücüsünə enerji almaq üçün siqnal göndərir, sonra silindr geridönmə hərəkətinə başlayır.