Reset (Unlatch) coil - Kilidsiz Sarğı (Bobini) yenidən nizamlayın | Sol keçid SÖNÜK (OFF) vəziyyətdə olan və Tənzimlənmiş bobin qurulana qədər yenidən qurulmuş qalan zaman əlaqəli BOOL dəyişəni QOŞULU (ON) vəziyyətə tənzimlənir (*** ilə işarələnib).
State Transition - sensing Coils Keçid Vəziyyət- Aşkarlama bobinləri | Xüsusiyyətləri
Positive Transition - sensing Coils Pozitiv Keçid- Aşkarlama bobinləri | Əgər əvvəlki skanda SÖNÜK (OFF) vəziyyətdə olan sol birləşmənin vəziyyəti hazırkı skanda QOŞULU (ON) vəziyyətdə olarsa, birləşmiş BOOL dəyişəni (*** ilə işarələnib) hazırkı skan müddətində QOŞULU (ON) vəziyyətdə olacaq.
Negative Transition - sensing Coils Neqativ Keçid- Aşkarlama bobinləri | Əgər əvvəlki skanda QOŞULU (ON) vəziyyətdə olan sol birləşmənin vəziyyəti hazırkı skanda SÖNÜK (OFF) vəziyyətdə olarsa, birləşmiş BOOL dəyişəni (*** ilə işarələnib) hazırkı skan müddətində QOŞULU (ON) vəziyyətdə olacaq.

(Şəkil 20) PLC məhsul kateqoriyası

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri
1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun olaraq təcrübəni yerinə yetirin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəyə qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını dayandırın.
4. Torpaqlama və neytral kabelləri qarışdırmayın.
5. Cihazın neytral kabeli digər cihaza qoşulu olduğu təqdirdə onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş verərsə, zəhmət olmasa, təcili olaraq təlimatçıya bildirin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün.

Təcrübə mərhələləri

1. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək dövrə tərtib edin.
(1) Siqnalı çıxışa ötürərkən açarı çəkin.
(2) Açarı basarkən çıxışa sinqal verən dövrə

2. Dövrə və birləşdirici kabeli konfiqurasiya edin.

3. Dövrənin pilləli diaqramını çəkin.

4. Dövrəni işə salın