(Şəkil 4) Pnevmatik və fasiləsiz qarşılıqlı əməliyyat dövrəsi (2)

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Modul və boruları iş lövhəsində bir-birinizi kəsməyəcək şəkildə yerləşdirin.
2. Boruları möhkəmcə birləşdirin ki, təzyiq edildikdə tərpənməsinlər.
3. Boruları tamamladıqdan sonra sıxılmış hava tətbiq edildikdə, borunu gözlənilməz təhlükəyə qarşı özünüzə zərər verməyəcək şəkildə sürüşdürün.
4. Məşqi bitirdikdən sonra sıxılmış havanı bağladığınızdan əmin olun, daha sonra isə boruları hərəkət etdirin.
5. Modulu ehtiyatla götürün ki, o, əlinizdən düşməsin.

Təcrübə mərhələləri

1. Aşağıdakı təlimləri yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək qarşılıqlı ikili silindrli dövrəni izah edin.

(1) Başlanğıc siqnal verildikdə, ikili Silindr təkrar-təkrar irəli və geri hərəkət edir.

(2) Stop siqnalı verildiyində, qaytarılma vəziyyəti tamamilə dayandırılmalıdır.

3. Dövrəni və birləşmə borusunu konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni, PB1 başlanğıc düyməsini və PB 2 stop düyməsini yoxlayın.

(2) PB1 düyməsi basıldıqda R1 cərəyanı keçirəcək və öz mövcudluğunu təmin edəcəkdir. Bu nöqtədə silindr geri dönəcəkdir və LS1 açıqdır, R2 cərəyanı keçirir, SOL1 saxlanılır, klapanın mövqeyi yenilənir və silindrə doğru hərəkət edir.