- Yuxarı sayğac:

1 | Nümunə: açarı quraşdırma nöqtəsi kimi basın, proqramı işıqlarda davam etməsini təmin edin.
2 | Açarı quraşdırma nöqtəsi kimi basan zaman dövrə işıqlarda davam edir.

(Şəkil 4) Yuxarı sayğacın pilləli diaqramı

(8) | Aşağı sayğac
1 | Siqnal “QOŞULU (ON)” vəziyyətdə olan zaman sayğac bir-bir azalar və dəyər “0” olanda çıxış “QOŞULU (ON)” funksiyasında olacaq.

(Şəkil 5) Aşağı sayğac

- Funksiya:

1 | Əgər CD “1” olarsa, CV(SD) –nin cərəyan dəyəri olan sayğac bir-bir azalır
2 | CV(SD)-nin maksimum dəyəri 32768-dir
3 | Əgər LD “1” olarsa, cərəyan dəyəri CV qurma dəyəri kimi başladılacaq
4 | CV-si “0” olan Q çıxışı “1” olacaq