(3) Əgər sahə yaradılan qurğuşunla hissələrə bölünərsə, o 2 fazalı mühərrik üçün yuxarıda göstərildiyi kimi 4 - 2 qütbdən təkrar sarğılara (qoşula) bilər. 22.5o hissələr 45o hissələrinə qoşula bilər. Aşkarlıq üçün bir fazaya yuxarıda yalnız bir elektrik məftili göstərilir.

(4) Beləliklə də, bizim induksiya mühərrikimiz çoxsaylı sürətlə işləyə bilər. Yuxarıdakı 60 Hz mühərriki 4 qütbdən 2 qütbə qoşduqda sinxron sürət 1800 rpm-dən 3600 rpm-ə qədər artır. Əgər mühərrik 50 Hz ilə hərəkətə gətirilərsə, müvafiq 4 qütb və 2 qütblü sinxron sürət nə olardı?

4. Son praktiki təlim

(1) Təlimdə istifadə olunan kabeli xaric edin.
(2) Bütün cihazları düzgün və səliqəli şəkildə sahmanlayın.

3 phase out- 3 faza çıxışı;
Single phase in-tək faza;
1 HP mühərrik- 1 HP mühərriki;
Run capacitor - 25-30pFper HP- işləmə kondensatoru hər HP üzrə 25-30µF;
3 phase out- 3 faza çıxışı;
Single phase in-tək faza;
1 HP motor- 1 HP mühərriki;
Run capacitor - 50-100pFper HP- İşləmə kondensatoru-hər HP üzrə 50-100µF;
2 pole - 2 qütb;
4 pole - 4 qütb.

Qiymətləndirmə testi

Qiymətləndirmə standart meyarları | Bəli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: 1. İnduksiya mühərrik fırlanma anını izah etdi? 2. İnduksiya mühərrikinin işə düşməsinə nəzarəti yoxladı? 3. İnduksiya mühərrikinin sürətinə nəzarəti yoxladı? 4. 1 fazada 3 fazalı mühərriklərin işləməsini yoxladı? 5. Çoxsaylı sürəti yoxladı? 6. İnduksiya mühərrikləri növlərinin işləməsini izah etdi? 7. İnduksiya mühərriklərinin müxtəlif növlərini fərqləndirə bildi? 8. Müxtəlif cihazları səliqəli və düzgün şəkildə səhmanladı? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq məşqi yerinə yetirə bilmədi.