11 | 100 mA dərəcənin şunt dərəcəsi 10.1 Omdur. Ölçənin həssaslığı və ölçənin müqavimətinin müvafiq olaraq 1 mA FS və 1 k ohm olmasını bilərək, 12 cərəyanı şunt vasitəsi ilə hesablayın. Sc və 100mA bağlantı ucları arasında olan birləşməni çıxardın və onu rəqəmsal multimetrlə əvəz edin. Multimetri 200mA-ya qurun və cərəyan 12- nin hesablanmış dəyəri ilə eyni olub olmadığına baxın.
(3) | Xülasə
1 | Yüksək həssas ölçən və şuntlar DC ampermetr üçün əsas elementlərdir. Tam miqyaslı həssaslıq və ölçənin daxili müqaviməti məlum olduqdan sonra şunt dəyərləri arzu olunan N faktoru üçün müəyyən edilə bilər. Burada ölçənin N tam miqyaslı həssaslığının ölçülməsi üçün cərəyanın nisbətidir.

Nümunə: IA tam miqyası l mA və 1 KQ normal ölçən ilə ölçmək:

- şunt faktoru N = IA / 1 mA = 1000

- şunt R = Rm / (N-1 ) = 1000 I ( 1000 -1 ) = 1. 001 Ω

- Ölçənin giriş müqaviməti = R1 = ( 1kΩ x I Ω) / ( 1 kΩ + 1 Ω) = 1000 / 1001 = 1 Ω

N faktoru genişləndikcə R1 şunt dəyərinə yaxınlaşır. Verilən N üçün həssaslıq nə qədər daha yüksək və daxili ölçmə müqaviməti daha aşağı olarsa şunt dəyərləri o qədər də kiçik olar.

2 | Ölçmə xətasını minimuma endirmək üçün ölçənin ümumi giriş müqaviməti minimallaşdırılmalıdır. Bu aşağıdakı şəkildə izah edilir:

R1 = D dövrə müqaviməti

R2 = ümumi müqavimət ampermetri

Şəkildən göründüyü kimi ampermetrin daxil olması orijinal dövrədə cərəyanın miqdarını azaldaraq dövrənin ümumi müqavimətini artırır

3. Təcrübəni tamamlayın.

(1) | Təlimdə istifadə edilən kabeli çıxardın.
(2) | Cihazı tənzimləyin.

Qiymətləndirmə testi

Qiymətləndirmə standart meyarları | Bəli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarım yerinə yetirərkən: 1. Cərəyanı izah etdi? 2. Cərəyan qurğusunu oxudu? 3. Cərəyan ölçmə qaydasını izah etdi? 4. Gərginliyi izah etdi? 5. Gərginlik qurğusunu oxudu? 6. Dövrənin prinsipini izah etdi? 7. Hər bir cihaz dəyərini seçdi? 8. Dövrəni düzgün şəkildə qoşdu? 9. Gərginliyi/cərəyanı ölçdü? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) -tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq məşqi yerinə yetirə bilmədi