Təcrübə mərhələləri

1.Yanğın aşkarlama dövrəsi.

Yanğın aşkarlama dövrəsini dərk edin.

Yanğın aşkarlama dövrəsinin çalışdırılması.

(2) Hərarət növlü yanğın detektoru, tüstü növlü yanğın detektoru

(3) İstinad məlumatları

Yanğın aşkarlama dövrəsi binanın üstündə təchiz edilir və yanğın baş verdikdə yanğın həyəcan siqnalını avtomatik yolla və ya əl ilə verilir. Üç fazalı induksiya mühərrikini işə salaraq avtomatik yolla nasoslama və ya soyutma ilə sıçradaraq yanğının sönməsinə imkan yaradır.

Yuxarıdakı şəkildən göründüyü kimi detektor üçün iki kateqoriya mövcuddur: onlardan biri hərarət (temperatur) növlü yanğın detektoru, digəri isə tüstü növlü yanğın detektorudur. Hərarət növlü yanğın detektoruna nöqtəli artma dərəcəli detektor və nöqtəli tərpənməz hərarət (temperatur) detektoru, tüstü detektoruna isə ionlaşma tüstü detektoru və elektriklə idarə olunan sadə tüstü detektoru şamil edilir.

(4)Təcrübə işinin hazırlığı

İstifadə ediləcək çertyojları hazırlayın.

Tələb olunan materiallar və lazımi alətləri hazırlayın.

Təchiz ediləcək materialları təsdiq edin.

(5) Cihazı nəzarət panelinə quraşdırın

Hər bir cihazı nəzarət panelinə yerləşdirin və bərkidin.

Nəzarət panelindəki əsas nəzarət dövrəsini məftillə bağlayın.

(6) Hər bir cihazın yerini işarələyin və onların xarici nəzarət panelini bərkidin.

Çertyojun təlimatına uyğun olaraq hər bir cihazın yerini işarələyin.

Hər bir cihazı işarənin yerinə bərkidərkən zəhmət olmasa, çertyoj çəkmək