Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun olaraq təcrübəni yerinə yetirin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəyə qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını dayandırın.
4. Torpaqlama və neytral kabelləri qarışdırmayın.
5. Cihazın neytral kabeli digər cihaza qoşulu olduğu təqdirdə onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş verərsə, zəhmət olmasa, təcili olaraq təlimatçıya bildirin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün.

Təcrübə mərhələləri

1. Bloklama dövrəsi (İlk olaraq girişin birinci dərəcəli dövrəsi)

(1) | İstismarın təsviri:
1 | PB0 -ı bir dəfə basıb buraxın sonra PL42 özü saxlanacaq və işığı yanacaq;
2 | Hətta əgər PB1 PL42-nin QOŞULU (On) vəziyyətində basılarsa, QOŞULU (On) vəziyyətdə heç bir dəyişiklik olmayacaq, lakin PB2 basılan və buraxılan zaman PL42 söndürülür və dövrə sıfırlanacaq;
3 | PB1 sıfırlanmış vəziyyətdə basılan zaman PL41 QOŞULU vəziyyətdə saxlanılır;
4 | PL41 yandırılanda PB2-ni basın və buraxın, sonra PL41 sönür (işıqları sönür) və dövrə sıfırlanır;
5 | PB2 girişi ilə dövrə istənilən şərtlər əsasında sıfırlanır;
6 | Bloklama dedikdə iki və ya daha artıq girişlərin daxil edildiyi zaman giriş tərəfli dövrənin birinci işlənməsi nəzərdə tutulur;
7 | Səciyyəvi bloklama dövrələri avtobuslar şəklində olur.
8 | Çox tez-tez istifadə edilməsi səbəbi ilə öyrəndikdən sonra giriş ilə müqayisə edilərək bilməyə ehtiyacınız olduğu çox vacib dövrədir.

(2) Vaxt cədvəli