(Şəkil 3) XGT seriyasının strukturu

1 | Enerji I/O (GİRİŞ/ÇIXIŞ) birləşdirici
2 | Yükləmə portu (Mini USB)
3 | Rejim üçün LED indikatoru (işə sal, dayandır)
4 | I/O (GİRİŞ/ÇIXIŞ) üçün LED indikatoru
5 | PLC batareyası

(6) XGT seriyası. XGI növü

(Şəkil 4) XGI növü

1 | Enerji modulu
2 | CPU modulu
3 | Ethernet birləşdiricisi
4 | Əlavə modul üzrə quraşdırma (I/O (GİRİŞ/ÇIXIŞ) modulu, Analoq I/O (GİRİŞ/ÇIXIŞ) modulu, məkan nəzarət modulu və s.)

(7) | XGI seriyasının sistem konfiqurasiyası. USB kabelinin seçilməsi üzrə tövsiyələr (XG5000 ilə əlaqənin kəsilməsinin qarşısını almaq üçün). Şirkətin qorunan və 3 m-ə qədər olan USB kabeli (USB-301A) tövsiyə olunur. Zəif səsboğuculu kompüterə qoşulduqda USB Hub-ı (şəbəkəsini) istifadə etmək tövsiyə olunur.