Təchizat mənbəyinin tam müqavimətinə görə FG çıxışı zəifləyərsə, çıxışı ilk ölçüyə gətirin.

Tezliklər: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 KHz.

Şəkildə punktirli xətlərlə göstərildiyi kimi 0. 01uF C və 1 KQ R-i ardıcıl birləşdirin və 9-cu mərhələni təkrarlayın. 0.01 uF C (Ec) boyunca gərginlik və f-i göstərən qrafik qurun. İki qrafik arasındakı fərqi göstərin?

Qeydlər: 1 KHz ~ 100 KHz tezlik diapazonları üçün 0.1 mikrofaradın Xc diapazonu 16 ~ 1. 6 KQ arasında dəyişir. 0. 01 uF C-nin Xe diapazonu 160 Q- 16 KQ arasındadır. Çıxışda tam müqavimət artır.

10-cu mərhələdə Xc=R olduqda tezlik necə olar? Tezliyi qrafikdə qeyd et.

Qeydlər: Tezlik kritik həddi keçdiyi üçün RC dövrəsinin çıxış gücü azalır. Bu filtrasiya xüsusiyyətidir. Tezlik artdıqca, aşağı tezlikli filtrin çıxış gücü azalır. Fco kritik tezlik filtr çıxışının 0.707 çıxış dəyərinə malik olduğu tezlikdir. Aşağı tezlikli filtr inteqrator kimi qəbul edilə bilər. Aşağı tezlikli filtrin (LPF) xüsusiyyətləri barədə məlumat üçün şəklə baxın.

0.1 mkF və 100 Om rezistorun ardıcıl yerləşdirilməsindən istifadə edərək 1 KHz və 10 KHz-də gərginlik və cərəyan arasındakı fazanı tapın. PF güc əmsalını müəyyənləşdirin.

(3) Xülasə

İnduktorda gərginlik cərəyanı 90 dərəcəyə qədər gətirir. Kondensatorda cərəyan gərginliyi 90 dərəcəyə qədər gətirir. Buna görə dəL və C arasında faza əlaqəsi 180 dərəcə olur. L və C-də amplitud-tezlik xarakteristikası aşağıdakı tənliklərdə göstərildiyi kimi birbirinə ziddir.

Kondensatorda istifadə olunan dielektrik material itki materialıdır. Bununla yanaşı istənilən bir kondensator üçün gərginliyin sıradan çıxma həddi vardır. Dielektrik materialının itki dərəcəsi tezlikdən asılı olan D səpələnmə əmsalı kimi ifadə edilir.