(2) | Mərtəbə displeyi. Bu göstərici mərtəbəni və lift kabinəsinin hərəkət istiqamətini göstərir. Daxili lift kabinəsində yerləşir.

(3) | Daxili lift kabinəsinin nəzarət açarı:
1 | Qapı açma açarı: Bu ayırıcı qəfəsdə qapı açma məqsədi ilə istifadə edilir. Əgər ayırıcıya basarsa, lampa yanacaq.
2 | Qapı bağlama açarı: Bu ayırıcı qəfəsdə qapı bağlama məqsədi ilə istifadə edilir. Əgər ayırıcıya basarsa, lampa yanacaq.
3 | 1-ci mərtəbə üçün açar seçimi: 1-ci mərtəbəyə hərəkət etdirmək üçün bu açardan istifadə edin.
4 | 2-ci mərtəbə üçün açar seçimi: 2-ci mərtəbəyə hərəkət etdirmək üçün bu açardan istifadə edin.
5 | 3-cü mərtəbə üçün açar seçimi: 3-cü mərtəbəyə hərəkət etdirmək üçün bu açardan istifadə edin.

(4) | Daxili terminal:
1 | CDO (Lift kabinəsi qapısının açılması): Əgər qapını açmaq üçün düymə SW-ya basılarsa, bu terminaldan istifadə edilir. Əgər qapını açmaq üçün düymə SW-ya basılarsa, kontakt adətən sönür və yanır;
2 | CDC (Lift kabinəsi Qapısının Bağlanması): Əgər qapını bağlamaq üçün düymə SW- ya basılarsa, bu terminaldan istifadə edilir. Əgər qapını bağlamaq üçün düymə SW-ya basılarsa, kontakt adətən sönür və yanır;
3 | CPB1: Əgər lift kabinəsində 1-ci mərtəbə seçim açarı basılarsa, bu terminaldan istifadə edilir;
4 | CPB2: Əgər lift kabinəsində 2-ci mərtəbə seçim açarı basılarsa, bu terminaldan istifadə edilir;
5 | CPB3: Əgər lift kabinəsində 3-cü mərtəbə seçim açarı basılarsa, bu terminal istifadə edilir.

(5) | Çıxış terminalı:
1 | CPL1: Bu lampa 1F seçim lampasıdır və DC 24V-də yanır;
2 | CPL2: Bu lampa 2F seçim lampasıdır və DC 24V-də yanır;
3 | CPL3: Bu lampa 3F seçim lampasıdır və DC 24V-də yanır;
4 | MMC1: Bu terminal PLC rejimində lift kabinəsini qaldırmaq üçün istifadə edilir. DC 24V-də çalışır və aşağı limit (hədd) ayırıcı(açar) vasitəsi ilə qorunur;
5 | MMC2: Bu terminal PLC rejimində lift kabinəsini aşağı salmaq üçün istifadə edilir. DC 24V-də çalışır və aşağı limit (hədd) ayırıcı(açar) vasitəsi ilə qorunur.