Flow - Axın
Throttle valve - Boğaz klapanı
Flow control valve - Axını idarəetmə klapanı
Pressure difference - Təzyiq fərqi

(Şəkil 4) Axın xüsusiyyətləri (Şəkil 5) Təzyiq kompensatorlu axın idarəetmə klapan tipi

2. Sürət idarəetmə dövrəsi

(1) | Daxili idarəetmə dövrəsi (Meter-in). 6-cı şəkil daxili axın idarəetmə sistemini əks etdirir, burada axın idarəetmə klapanı silindrinin giriş portuna aparan xəttə yerləşdirilir. Beləliklə, daxili axını idarəetmə sistemi silindrdə yağ axınını idarə edir. Bu üsulla nasos hər zaman silindrdə və ya istənilən bir yerdə axın dərəcəsini təmin etməlidir. Artıq qalan miqdarı sistemə qaytarmalıdır. Normalda, daxili idarəetmə dövrəsi frezləmə maşınlarında və ya müstəvi daşıyıcılarda istifadə olunur. Avtomatik proses zamanı statik yükləmə tələb olunduqda, daxili idarəetmə dövrəsindən istifadə edilə bilər. Daxili idarəetmə sistemində axını idarəetmə klapanı silindrin giriş portuna aparan xəttə yerləşdirilir. Beləliklə, daxili idarəetmə-axın idarəetmə sistemi akkumulyatorun sürətini idarə etmək üçün silindrdə yağ axınını idarə edir. Daxili idarəetmə silindir üzərində təzyiq yükü tətbiq edildikdə, məsələn, qazma maşınında nəql olunduqda və ya yükün böyüklüyünü dəyişdirmək üçün sabit əməliyyat sürətinə ehtiyac olduqda istifadə olunur.

(2) | Xarici idarəetmə dövrəsi (Meter-out). Şəkil 7-də gördüyümüz kimi, xarici idarəetmədə, axını idarəetmə klapanı çıxış xəttinə əlavə olunur. Xarici axını idarəetmə dövrəsi, silindrin maye axını dərəcəsini idarə edir. Beləliklə, silindrə həmişə təzyiq tətbiq olunur. Bu dövrə sürətin məhdudiyyətini aşan və silindrdə daimi geri təzyiqə ehtiyac olduqda, silindrdə daimi geri sürətə ehtiyac olduqda istifadə edilə bilər. Qazma maşınları və ya burma maşınlarının xarici idarəetmə çıxışı olmalıdır. Xarici idarəetmə çıxış axını idarəetmə sistemində aktuatorun sürətini idarə etmək üçün çıxış axını dərəcəsini tənzimləmək üçün axın idarəetmə klapanının ötürücü xəttinə yerləşdirdiyi bir sistemdir. Xarici idarəetmə sistemləri yükdən asılı olmayaraq, sabit təzyiqli porşeni idarə edərkən istifadə olunur. Xarici idarəetmə sistemindən istifadə edildikdə, dəyişkən yüklərə və ya silindr əməliyyatında gərilmə yükləri olan frez və ya qazma əməliyyatlarında, hətta sabit porşen sürəti əldə edə bilərik.