Dövrə 2, kontakt “b”-nin istifadə nümunəsi olan NOT-un dolayı dövrəsini göstərir. 12. Dövrə məşqindən sonra əməliyyat cədvəlini izləməyi tamamlayın. 13. Aşağıdakı təlimləri yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək dövrəni çəkin. (1) PB1 təkan düyməsi basıldıqda, çıxış ON olur. (2) Əlləriniz Off düyməsinin üzərində olmasa belə, çıxış ON olaraq qalır (öz-özünü işəsalma dövrəsi). 14. Dövrəni konfiqurasiya edin. (1) Öz-özünü saxlama dövrəsini qurun. 15. Dövrəni işə salın. (1) PB1 təkan düyməsini basdığınız zaman, rele cərəyanı keçirir, 2-ci və 3-cü sıralarda kontakt “a” bağlı olanadək lampa ON-dur. (2) PB1-i söndürsəniz, 2-ci sıradakı rele halqa cərəyanı keçirməyə davam etdikcə ötürücü halqa ON olaraq qalır. Siz onu azad etmək üçün PB2 düyməsini basdıqda ötürücü halqa geri dönər. Nəticə olaraq, 2-ci və 3-cü sıralardakı kontakt “a” geri dönənədək lampa OFF-dur. (3) Rele öz kontaktı ilə konfiqurasiya edilir, belə ki, onun işini davam etdirmək mümkündür. Yalnız dönüş siqnalı verildiyi zaman dönən kontakt dövrə özünü davamlı saxlayan dövrədir. Bu yaddaş funksiyasını yerinə yetirir. 16. Dövrə məşqindən sonra əməliyyat cədvəlini izləməyi tamamlayın. |
PB1 | R1 | L
OFF |  |
ON |  |
Order | PB1 | PB2 | R | L
1 | OFF | OFF |  |
2 | ON | OFF |  |
3 | OFF | ON |  |
4 | ON | ON |  |