(13) | Dövrənin hərəkəti ilə bağlı təsvir
1 | Əgər enerji verilsə, L5 yanıq olacaq.
2 | Əgər enerji verilirsə, T vaxt nizamlayıcısı qida mənbəyi (enerji) ilə qidalandırılır və qurma vaxti “t” saniyəyə keçdikdən sonra MC1-yə enerji verilir və L1, L3 lampası yanır. Buna görə, qapı MC1 kontaktını bağlayaraq işə salınan mühərrikin irəliyə fırlanması ilə bağlanacaq.
3 | Əgər sensor bir neçə əşyanı aşkarlayarsa, MC2 enerji ilə təmin ediləcək və L2, L4 lampası sensor kontaktı ilə yanacaq. Buna müvafiq olaraq qapı MC2 kontaktını bağlayaraq işə salınan mühərrikin əks tərəfə fırlanması ilə açılacaq. Əgər sensor daha heç bir əşyanı aşkar etməzsə, o zaman sensor orijinal vəziyyətinə qaytarılacaq və T vaxt nizamlayıcısı enerji ilə yenidən təmin ediləcək və həmçinin qurma vaxtı “t” saniyəsini keçdikdən sonra MC1 çalışdırılacaq və qapı təkrar bağlanacaq.
4 | Mühərrik həddən artıq yüklənərsə, EOCR enerji ilə qidalandırılacaq və Bz cihazına YL lampası davamlı olaraq yanıq vəziyyətdə olmasına baxmayaraq enerji verilmiş yanıb-sönən relesi ilə “t” saniyə intervalı ilə həyəcan siqnalı veriləcək.
(14) | Tələblər
1 | Əsas dövrədə 6mm-lik sadə məftildən istifadə edilir.
2 | Yarım dövrə məftilinin birləşdirilməsi üçün 1,38 mm-lik sadə məftildən istifadə edilir.
3 | Maili platformanın və klem panelindəki ayırıcının məftilinin birləşdirilməsi üçün 1,25mm2-lik sarğılanmış məftildən istifadə edilir.

2. Təcrübəni tamamlayın

(1) Cihazların hamısını düzgün və səliqəli şəkildə sahmanlayın.