Azaltma klapanının funksiyası hava təzyiqi həddən artıq olduqda, sərbəst təzyiqin hava təzyiqinin müntəzəm olaraq qalmasına imkan verən havanı təmin etməkdən ibarətdir. İşçilərin və avadanlıqların qorunması baxımından təhlükəsizlik şərtlərinə uyğun gəlir, lakin istifadə və məqsədindən asılı olaraq fərqli bir ad və quruluşa malikdir.

3. Birbaşa idarəetmə klapanı

(1) | 2 portlu 2 pozisiyalı klapan. Bu, topdan istifadə edən yaylı klapandan biridir. Şəkil 4-də daxili yay ilə təzyiq edilən top P girişinin açılmasına və A çıxışının bağlanmasına səbəb olur və flans işlədildikdə top sıxılır, sıxılmış hava P -dən A-ya doğru axır. Bu nöqtədə flans üçün istifadə edilən enerji qaçış yayından və tətbiq olunan təzyiqdən çox olmalıdır. Sadə strukturu, kiçik ölçüsü və ucuzluğundan dolayı əl ilə idarəetmə və ya mexaniki idarəetmə üçün istifadə olunur.

(Şəkil 3) Təzyiq azaltma klapanı (Şəkil 4) 2/2 yollu klapan

4. Pnevmatik dövrə

(1) | Cihazın vəziyyətinin göstərilməsi. Bir dövrədə göstərilən bütün cihaz simvolları işə başlamazdan əvvəlki vəziyyətini təqdim etməlidir. Ümumiyyətlə başlanğıc klapanı sıxılaraq həyata keçirilən proseslərdə düymə basılmadan öncə başlanğıc klapanının vəziyyəti ifadə edilməlidir. Beləliklə, yayla edilən avtomatik geri dönüş klapanı da ifadə edilməlidir. Yəni normal vəziyyət ifadə edilməlidir. Flip-flop yaddaş klapanı siqnal işləmədən ifadə edilməli və silindr başlanğıc vəziyyətində əsas klapan ilə ifadə edilməlidir. Əksər pnevmatik silindrlər irəli hərəkət ilə işləyir. Silindrin geriyədönmə vəziyyəti əsasən ilkin vəziyyətidir. Bu halda silindr çubuğunda təzyiq əmələ gəldikdə, Şəkil 5-də (a)-da göstərilən əsas klapan ifadə edilməlidir. Bununla belə, silindrin irəli vəziyyəti Şəkil 5-də (c)-də göstərildiyi kimi ilkin vəziyyətdirsə, təzyiq verildikdən sonrada əsas klapanın vəziyyəti göstərilməlidir.

(a)Əks istiqamətdə silindr; (b) Məhdudiyyət klapanı diaqramının ilkin vəziyyəti; (c) İrəli istiqamətdə silindr

(Şəkil 5) Əsas klapanın mövqeyi və silindrin ilkin vəziyyəti