Xüsusilə də, avtomatlaşdırılmış istehsalat sahəsində ardıcıllıq çox vacibdir.
Ardıcıl idarəetmə sistemi operatorun əmr və ya giriş siqnalının verildiyi idarəetmə bölməsindən, çıxışın həcm və ya miqdarını təyin edən təyinetmə bölməsindən, məhsulun miqdarını və ya məbləğini müəyyən edən aşkarlama bölməsindən və əməliyyat və ya səhvləri göstərən ekran bölməsindən ibarətdir. Şəkil 5-də ardıcıl idarəetmə sisteminin diaqramı göstərilmişdir.

(Şəkil 5) Ardıcıl idarəetmə sisteminin diaqramı

Gəlin ardıcıl idarəetmə sisteminin komponentlərinə nəzər salaq. İdarəetmə mühiti daha sonra elektrik siqnalı və hidravlik siqnal olmaqla təsnif olunur. Elektrik siqnalında elektron rele, taymer, sayğac və s. istifadə edən kontakt modeli, diod, tranzistor, IC və s. kimi yarımkeçirici keçid cihazlarını qəbul edən qeyri-kontakt modeli və mikroprosessor, müxtəlif IC və IC yaddaşlarını proqrama ötürməyə imkan verən proqramlaşdırılmış idarəetmə təsnif edilir. Əməliyyat vəziyyəti və əlaqə sensoru ilə bağlı səhvi aşkarlayan detektorlar mikrodüymə və limit düyməsi kimi təsnif edilir. Qeyrikontakt detektorlarına fotoelektrik düyməsi, ultrasəs sensoru və s. aiddir. Bundan əlavə, temperatur sensoru, səviyyə sensoru və s. istifadə olunur. Ekran bölməsində sistemin vəziyyəti, göstəricisi və xəbərdarlıq siqnalı göstərilir. Bu məqsədlə müxtəlif lampalar, zənglər və sirenalardan istifadə olunur. İdarəedicinin hədəfi olan bir idarəedici, aşağı elektrik gərginliyinin və ya idarə edilən obyektin birbaşa idarə olunmasını təmin etmək üçün elektrik siqnalını artıran bir gücləndirici ola bilər, elektriki hidrovlikə və hidravliki elektrik siqnalına çevirir. Yəni, gücləndirici üçün enerji ötürücüsü, elektron kontakt və ya kontaktsız SSR istifadə olunur. Çevirici üçün müxtəlif elektronik klapanlar (elektromaqnit klapan) istifadə olunur.

2. Elektropnevmatik idarəedici

(1) | Elektron klapan və elektron idarəetmə. Pnevmatik texnologiyanın məqsədi mexaniki aləti istifadə məqsədinə uyğun olaraq işlətməkdir. Mexaniki alətlər, idarəedilmə növündən asılı olaraq 2 yerə ayrılır. Onlardan biri elektrik enerjisinə nisbətən tamamilə hava təzyiqi ilə işləyən tam pnevmatik sistemdir.