Təlim təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun həyata keçirdin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmaza təcili olaraq təlimatçıya bildiriş edin.
4. Düzgün ölçülü əyici dəzgahdan istifadə edin.
5. Relenin nominal gərginliyini yoxlayın.
6. Rele sarğısını və yükü ard-arda birləşdirməyin.
7. Bıçağı ehtiyatla işləlin.

Təcrübə mərhələləri

1. Elektrik siqnal dövrənisini gecikmə (söndürmə) və vaxt tənzimləyicisindən istifadə edərək quraşdırın.

(1) Alətləri və materialları hazırlayın və quraşdırma yerini (vəziyyətini) qeyd edin. Rele və vaxt tənzimləyici yuvasını bərkidərkən pin nömrəsini yoxlayın.

(2) Kabel kanalları quraşdırın və kabelməftil çəkmə işini icra edin.

(3) Avadanlığı məftillə birləşdirin və onları yoxlayın.

İlkin məftil sxeminin çəkilişindən sonra dövrəni yoxlayın və məftil çəkməni tamamlayın.

Rele yuvasında məftillə bağladığı zaman yuvanın və ya nasaz yuvanın sıradan çıxması vəziyyətində yuvanın daha asan dəyişdirilməsi üçün məftili bir qədər ehtiyatla buraxın.

(4) Yekun yoxlanışdan sonra iş prosesini yoxlayın.

(5) Çertyoju tətbiq edin.

(6) İstismar tələbləri

Enerji qaynağı tək fazalı 2 məftil növü (220V)

Quraşdırmanın növləri

Kabelin quraşdırılması (çəkilməsi)

PE boru kəmərinin quraşdırılması (çəkilməsi)

Polad boru kəmərinin quraşdırılması.