Bel geyimlərinin hazırlanması

Şəkil 2.28. Kəmərin çevrilməsi

Kənardan 0.2 sm tikiş eni olmaqla tikilir. Kəmərin kənarları naziltmək üçün köklənir (Şəkil 2.28).

Kəmər düz üzə çevrilir, üz tərəfdən köklənir (Şəkil 2.29).

Şəkil 2.29. Kəmərin yuxarı kənarının köklənməsi

Kəmərin II kəsiyi tikişlə bel kəsiyinə birləşdirilir (Şəkil 2.30).

Şəkil 2.30. Kəmərin II kəsiyinin tikişlə bel kəsiyinə birləşdirilməsi

Kəməri ütülənir, tikişi yatırdılır, kənarları nazik formaya salınır. (Şəkil 2.31).