Bel geyimlərinin hazırlanması
Cədvəl 1.2. Materialdan asılı olaraq məsləhət görülən
iynə və sap nömrələri

№ | Materiallar | Sapların şərti nömrələri | DÜİST (22249- 82E) iynələrin nömrələri
Pambıq (DÜİST 6309- 73) | Lafsan (OST 17-257-73) | Kapron (TU17- 1371-75) | İpək DÜİST (22665- 771)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Köynəklik ipək viskoz | 60 |  |  | 65 | 75-90
2 | Lafsanlı ipək | 80 | 22L (90/2) |  | 65 | 75-90
3 | Sintetik kapronlar | 80 | 22L (90/2) |  | 65 | 75-90
4 | Yüngül, təmiz yun, lafsanlı yun, ştapel və pambıq lafsan qarışıqlı parçalar | 50 60 80 | 33L (90/3) 22L 22L (90/2) | 50 K | 33 65a 65 | 85-110 85-110 85-110
5 | Zərif yun və mahud yun parçalar | 40 50 60 80 | 33L 33L(90/3) 22L 22L | 50 K | 33a 33 65a 65 | 85-130 85-130 85-130 85-130
6 | Xovlu yun mahud, drap, bobrik tipli parçalar | 30 40 | 60L(34/2) 33L | 50 K 50 K | 18 33a | 90-130 90-130
7 | Qaba mahud plaşlıq ipək və s., bir üzü rezinlənmiş süni xəz | 50 60 | 33L(90/3) 22L |  | 33a 65a | 90-130 90-130
8 | Şinellik çoxqatlı, ağır parçalar | 10 20 30 | 90L(34/3) 90L(34/3) 60L(34/2) | 11 K 13 K 50 K | 13a 13 18 | 130-210 130-210 130-210

► 97-A sinif maşını

97-A sinif maşınını Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Orşansk zavodu (OZLM) istehsal etmişdir. O, pambıq, ipək, yun və kətan parçaların tikilməsi üçün nəzərdə tutulmuş, birxətli tikiş sırıqlı, iki saplı məkik toxunmalıdır (tip 301). Bu maşın 97 sinif maşının konstruksiyası əsasında yenidən təkmilləşdirilmişdir. Baş valın fırlanma sürəti 5500 dövr/dəqiqə, tikiş addımının uzunluğu 0-4 mm-ə qədər tənzimlənir. Tikiləcək materialın daban altında sıxılmış halda qalınlığı 4 mm-dən çox olmamalıdır. Maşının qolunun uzunluğu 260 mm-dir. İynə 0052, N-120 (DÜYST 22249-82), üst sap yalnız sağ burulmalı istifadə olunur.

97-A sinif maşınını 97 sinif maşınından fərqləndirən onun təkmilləşdirilmiş parça aparan mexanizminin, həm də maşının bütün mexanizmini məcburi olaraq yağlayan avtomatik yağlayıcısının olmasıdır.