Bel geyimlərinin hazırlanması

Kəmərin işlənilməsi - Kəmərin eni modelin tələbinə əsasən kəsilir. Əgər araqatı nəzərdə tutulubsa, onu da kəmərə uyğun kəsmək lazımdır (Şəkil 2.22).

Şəkil 2.22. Kəmərin kəsilməsi

Yapışqanlı araqatı kəsilir və kəmərin üzərinə yerləşdirilir. Yapışqanlı araqatı ütü ilə kəmərə birləşdirilir (Şəkil 2.23).

Şəkil 2.23. Yapışqanlı araqatının kəmərin üzərinə yerləşdirilməsi və ütü ilə kəmərə birləşdirilməsi

Ətəyin bel kəsiyi hörmələnir (Şəkil 2.24) və tikilir (Şəkil 2.25).

Şəkil 2.24. Ətəyin bel kəsiyinin hörmələnməsi