Bel geyimlərinin hazırlanması

1. Eni 1.40 sm olan parçada arxada tikiş olmayan düz ətəyin hissələrinin yerləşdirilməsi (Şəkil 1.42);
2. Eni 1.40 sm olan parçada arxada tikiş olan düz ətəyin hissələrinin yerləşdirilməsi (Şəkil 1.43).

► Parçanın biçilməsi

Xətkeş və lekal vasitəsi ilə uzun düz xətlər, sonra qısa və oval xətlər modelə uyğun ölçülər əsasında çəkilsin, xətlərin bərabərliyi və paralelliyi gözlənilsin. Detalları kənar xətlər boyu kəsin (Şəkil 1.47).

Şəkil 1.42. Hissələrin parça üzərinə düzülməsi
Şəkil 1.43. Xətlərin parça üzərində çəkilməsi

Kəsilmiş hissələri işə hazırlayın. Əsas hissələrin düzgünlüyünü yoxlayın. Ətəyi yoxlamaya hazırlayın. Qarsaqları və yan tikişi tikin. Ətəyi yoxlayın. Belin qarsaqların və omba dairəsinin yerində oturması yoxlanılır (Şəkil 1.44). Ətəyin uzunluğu dəqiqləşdirilir. Lazımi qeydlər aparılır. Başlıqlı iynələrlə işarələr edilir.