Bel geyimlərinin hazırlanması

- Xüsusi zəncirbənd lenti tikmək üçün daban. Bütün tikiş maşınlarının üstündə və əlavə satılır (Şəkil 2.9).

Şəkil 2.9. Zəncirbənd lenti tikmək üçün daban

► Yarım dairəvi ətəklərin tikilmə texnologiyası

Yarım dairəvi ətəklər praktik olaraq bir çox fiqurlara uyğun gəlir.

Dairəvi ətək ilə yarım dairəvi ətək arasındakı fərq. Dairəvi ətək dəbdəbəli və həcmlidir. Hər iki model minidən maksyə qədər müxtəlif uzunluqlarda ola bilər. Gündəlik istifadə üçün qadınların çoxu yarım dairəvi modellərə üstünlük verirlər.

Yarım dairəvi ətəklərin hazırlanma ardıcıllığı: Ölçmənin aparılması, hesablamaların aparılması, rəsmin çəkilməsi (Şəkil 2.10).

Şəkil 2.10. Ölçünün götürülməsi

Parçanı biçimə hazırlanır. Çertyoj parça üzərində çəkilir (Şəkil 2.12).