Bel geyimlərinin hazırlanması

Ətəyin kəmərinin işlənilməsi üçün aşağıdakı əməliyyatlar həyata keçirilməlidir. (Şəkil 1.48).

1. Kəmərin baxya tikişi ilə işlənilməsi;
2. Kəmərin işlənilməsi.

Şəkil 1.48. Kəmərin baxyalanması

Kəmərin bel yerinə yerləşməsinin yoxlanılması və birləşdirilməsi:

Şəkil 1.49. Kəmərin bel yerinə birləşdirilməsi: 1 ön hissənin mərkəzi;
2-yan tikiş; 3-arxa hissənin mərkəzi

Ətəyin aşağı kəsiyinin işlənilməsi - Ətəyin aşağı kəsiyinin işlənilməsi modeldən və parçanın xüsusiyyətindən asılıdır.