Bel geyimlərinin hazırlanması

Ətəyin bel kəsiyinə uyğun köbə kəsilir. Köbə yapışqanlı araqatı ilə işlənilir. Yapışqanlı araqatı ilə birlikdə köbənin kənarlarını hörmələyirik (Şəkil 2.41).

Şəkil 2.41. Köbənin hörmələnməsi

Ətəyin bağlama yerinə uyğun seçilən zəncirbənd lenti tikilir (Şəkil 2.42).

Şəkil 2.42. Zəncirbənd lentinin tikilməsi

Sonlarda bərkitmə verilir, 0.1-0.2 mm-dən köbə bel yeri kəsiyinə tikilir (Şəkil 2.43).