Bel geyimlərinin hazırlanması

Arxa yarım hissələrin oturacaq kəsikləri üst-üstə qoyulub bərabərləşdirilir, köklənir (Şəkil 3.51).

Şəkil 3.51. Oturacaq kəsiyinin köklənməsi

III yoxlama aparılır oturacaq tikişinin düzgün oturması yoxlanılır. Qasıq nahiyəsində dartılma və ya boşluq olarsa, addım tikişində düzəliş etmək lazımdır (Şəkil 3.52).

Şəkil 3.52. Şalvarda III yoxlamanın aparılması

Oturacaq tikişi ön hissənin bağlama yerinə kimi tikilir. Sonda bəndləmə əməliyyatını yerinə yetirilir (Şəkil 3.53).