Bel geyimlərinin hazırlanması
Şəkil 2.11. Yarımdairəvi ətək

- Kontur xətləri boyunca parça kəsilir.
- Kəsilmiş nümunələr hazırlanır.
- Kəsiklərin adı və sayı göstərilir.
- Kəsiklərin istiqaməti və tikiş payı göstərilir.

Şəkil 2.12. Parça üzərində kontur xətlərin çəkilməsi və kəsilməsi

Kəsilmiş hissələrin emal üçün hazırlanması. Birinci növbədə yan tikiş tikilir və yoxlamaya hazırlanır. Yoxlama zamanı belin düzgünlüyü, ətəyin uzunluğu və yan tikişlərin yerinin düzgünlüyü yoxlanılır (Şəkil 2.13).