Bel geyimlərinin hazırlanması

Ətəyin aşağı kəsiyinin işlənilməsi - Aşağı kəsiyi hörmələyici maşınla hörmələnir. Təyin edilmiş xətt boyu qeyd edilir (Şəkil 2.34, 2.35).

Şəkil 2.34. Ətəyin aşağı kəsiyinin qatlama qeydi | Şəkil 2.35. Ətəyin qatlanması

Tikin və ütüləyin (Şəkil 2.36).

Şəkil 2.36. Ətəyin ütülənməsi

Son əməliyyatda modeldən asılı olaraq, bağlama yeri düymə, yaxud qarmaqla işlənə bilər (Şəkil 2.37).

Şəkil 2.37. Qarmağın tikilməsi