Bel geyimlərinin hazırlanması
Şəkil 1.46. Bağlama yerinin işlənilməsi

Ətəyin yuxan kəsiyinin kəmərlə işlənilməsi üçün aşağıda göstərilmiş əməliyyatlar yerinə yetirilməlidir (Şəkil 1.47):

a) Kəmər üçün yapışqanlı araqatı materialı;
b) Yapışqanlı araqatı materialının kəmər üçün kəsilməsi;
c) Yapışqanlı araqatının kəmərin üzərində yerləşdirilməsi;
d) Yapışqanlı araqatının kəmərə yapışdırılması.
Şəkil 1.47. Kəmərin yapışqanlı araqatı ilə işlənilməsi