- Düz ilgək açmaq üçün x/maş Brother

Yarımavtomat maşını palto, kostyum və köynəklərdə düz və gözlü ilməkləri, ikisaplı zəncirvari, ziq-zaqabənzər karkas ilə ilməkləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Texniki xarakteristikalar:

- Tikiş (XY) sahəsi: 40 X 30 mm
- Tikişin addımı: 0,05 - 12,7 mm
- Sıxma dabanın qalxma hündürlüyü - 17 mm
- Birbaşa ötürmə
- Avtomatik yağlama
- Tikmənin maksimal sürəti: addım/dəq 3200-dək
- 89 bəndləmə proqramları maşının yaddaşına köçürülmüşdür
- Maşının dörd yarımsinfi var: 03 orta materiallar üçün, 05 ağır materiallar üçün, korsetlər, alt paltarları üçün

İynələri:

- DPX5 90 saylı orta materiallar üçün - 03
- 120 saylı - DPX17 NY ağır materiallar üçün - 05
- 75 saylı - korsetlər üçün DPX5 KN

- Üst geyimlər üçün ilgək (gözlüklü) – Brother - RH-9820-00, Brother - HE-800B-O3 (trikotaj), SVOTE ST-98101

Şəkil 2.5 Düz ilgək açmaq üçün x/maş Brother

- 3 saplı sənaye hörmələyici maşın - Aurora A-737

Tikiş məmulatı istehsalında geyim kəsiklərinin ilməklənmə əməliyyatı daha çox istifadə edilir. Bu məqsəd üçün ilməkləyici zəncirvari toxunmalı maşınlar geniş tətbiq edilir. Tikiş sənayesində üç saplı zəncirvari ilməkləyici toxunmalı maşından geniş istifadə edilir. Bu tikiş sırası çətin sökülür, bu baxımdan kəsiklərinin sapının tökülməsinin qarşısını almaq üçün bərkidici-ilməkləyici tikiş sırası tətbiq edilir. Üst sapın və ilmələyicinin sapının dartılmasını dəyişməklə məterialın kəsiyinin arasında və ya onu üz tərəfə dartmaq olar. Müxtəlif geyimləri işlədikdə ən effektli işləmə bərkdici-ilməkləyici tikiş sıralarının birləşdirilməsidir.